// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
/*
 * Copyright (c) 2016 Andreas Färber
 */

/dts-v1/;

#include "imx6sx-udoo-neo.dtsi"

/ {
	model = "UDOO Neo Full";
	compatible = "udoo,neofull", "fsl,imx6sx";

	memory@80000000 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x80000000 0x40000000>;
	};
};

&fec1 {
	phy-handle = <&ethphy1>;
	status = "okay";

	mdio {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		ethphy1: ethernet-phy@0 {
			compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
			reg = <0>;
		};
	};
};

&i2c4 { /* Onboard Motion sensors */
	status = "okay";
};

&uart3 { /* Bluetooth */
	status = "okay";
};
