// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
//
// Copyright 2013 Freescale Semiconductor, Inc.
//
// Author: Fabio Estevam <fabio.estevam@freescale.com>

#include "imx6qdl-wandboard.dtsi"

&iomuxc {
	pinctrl-0 = <&pinctrl_hog>;

	imx6qdl-wandboard {
		pinctrl_hog: hoggrp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_GPIO_2__GPIO1_IO02		0x80000000	/* uSDHC1 CD */
				MX6QDL_PAD_EIM_DA9__GPIO3_IO09		0x80000000	/* uSDHC3 CD */
				MX6QDL_PAD_CSI0_DAT14__GPIO6_IO00	0x0f0b0		/* WIFI_ON (reset, active low) */
				MX6QDL_PAD_ENET_RXD1__GPIO1_IO26	0x000b0		/* WL_REG_ON (unused) */
				MX6QDL_PAD_ENET_TXD1__GPIO1_IO29	0x80000000	/* WL_HOST_WAKE, input */
				MX6QDL_PAD_CSI0_DAT13__GPIO5_IO31	0x0f0b0		/* GPIO5_IO31 (Wifi Power Enable) */
				MX6QDL_PAD_ENET_TXD0__GPIO1_IO30	0x80000000	/* WL_WAKE (unused) */
				MX6QDL_PAD_CSI0_VSYNC__GPIO5_IO21	0x80000000	/* BT_ON */
				MX6QDL_PAD_CSI0_DAT12__GPIO5_IO30	0x80000000	/* BT_WAKE */
				MX6QDL_PAD_CSI0_DATA_EN__GPIO5_IO20	0x80000000	/* BT_HOST_WAKE */
				MX6QDL_PAD_EIM_D29__GPIO3_IO29		0x80000000	/* RGMII_nRST */
			>;
		};
	};
};

&usdhc2 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2>;
	status = "okay";
};
