// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 OR MIT
//
// Copyright 2017 Armadeus Systems <support@armadeus.com>

/dts-v1/;
#include "imx6ul-opos6ul.dtsi"
#include "imx6ul-imx6ull-opos6uldev.dtsi"

/ {
	model = "Armadeus Systems OPOS6UL SoM (i.MX6UL) on OPOS6ULDev board";
	compatible = "armadeus,imx6ul-opos6uldev", "armadeus,imx6ul-opos6ul", "fsl,imx6ul";
};

&iomuxc {
	pinctrl-0 = <&pinctrl_gpios>, <&pinctrl_tamper_gpios>;

	pinctrl_tamper_gpios: tampergpiosgrp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER0__GPIO5_IO00	0x0b0b0
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER2__GPIO5_IO02	0x0b0b0
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER3__GPIO5_IO03	0x0b0b0
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER4__GPIO5_IO04	0x0b0b0
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER5__GPIO5_IO05	0x0b0b0
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER6__GPIO5_IO06	0x0b0b0
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER7__GPIO5_IO07	0x0b0b0
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER8__GPIO5_IO08	0x0b0b0
		>;
	};

	pinctrl_usbotg2_vbus: usbotg2vbusgrp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER9__GPIO5_IO09	0x1b0b0
		>;
	};

	pinctrl_w1: w1grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER1__GPIO5_IO01	0x0b0b0
		>;
	};
};
