// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
//
// Copyright 2021 Dillon Min <dillon.minfei@gmail.com>
//
// Based on imx6qdl-sabresd.dtsi which is:
// Copyright 2012 Freescale Semiconductor, Inc.
// Copyright 2011 Linaro Ltd.

#include <dt-bindings/clock/imx6qdl-clock.h>
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	chosen {
		stdout-path = &uart4;
	};

	memory@10000000 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x10000000 0x80000000>;
	};

	reg_usb_otg_vbus: regulator-usb-otg-vbus {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "usb_otg_vbus";
		regulator-min-microvolt = <5000000>;
		regulator-max-microvolt = <5000000>;
	};

	reg_usb_h1_vbus: regulator-usb-h1-vbus {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "usb_h1_vbus";
		regulator-min-microvolt = <5000000>;
		regulator-max-microvolt = <5000000>;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_gpio_leds>;

		led-0 {
			gpios = <&gpio4 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "on";
			linux,default-trigger = "heartbeat";
		};
	};
};

&ipu1_csi0_from_ipu1_csi0_mux {
	bus-width = <8>;
	data-shift = <12>; /* Lines 19:12 used */
	hsync-active = <1>;
	vsync-active = <1>;
};

&ipu1_csi0_mux_from_parallel_sensor {
	remote-endpoint = <&ov2659_to_ipu1_csi0_mux>;
};

&ipu1_csi0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_ipu1_csi0>;
	status = "okay";
};

&ecspi1 {
	cs-gpios = <&gpio4 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi1>, <&pinctrl_ecspi1_gpio>;
	status = "okay";

	m25p80: flash@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "st,m25p80", "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <20000000>;
		reg = <0>;
	};
};

&fec {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_enet>;
	phy-mode = "rgmii-id";
	phy-handle = <&phy>;
	fsl,magic-packet;
	status = "okay";

	mdio {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		phy: ethernet-phy@1 {
			reg = <1>;
			qca,clk-out-frequency = <125000000>;
			reset-gpios = <&gpio4 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			reset-assert-us = <10000>;
		};
	};
};

&hdmi {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_hdmi_cec>;
	ddc-i2c-bus = <&i2c3>;
	status = "okay";
};

&i2c2 {
	clock-frequency = <100000>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c2>;
	status = "okay";

	pfuze100: pmic@8 {
		compatible = "fsl,pfuze100";
		reg = <0x08>;

		regulators {
			sw1a_reg: sw1ab {
				regulator-min-microvolt = <300000>;
				regulator-max-microvolt = <1875000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
				regulator-ramp-delay = <6250>;
			};

			sw1c_reg: sw1c {
				regulator-min-microvolt = <300000>;
				regulator-max-microvolt = <1875000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
				regulator-ramp-delay = <6250>;
			};

			sw2_reg: sw2 {
				regulator-min-microvolt = <800000>;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
				regulator-ramp-delay = <6250>;
			};

			sw3a_reg: sw3a {
				regulator-min-microvolt = <400000>;
				regulator-max-microvolt = <1975000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
			};

			sw3b_reg: sw3b {
				regulator-min-microvolt = <400000>;
				regulator-max-microvolt = <1975000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
			};

			sw4_reg: sw4 {
				regulator-min-microvolt = <800000>;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-always-on;
			};

			swbst_reg: swbst {
				regulator-min-microvolt = <5000000>;
				regulator-max-microvolt = <5150000>;
			};

			snvs_reg: vsnvs {
				regulator-min-microvolt = <1000000>;
				regulator-max-microvolt = <3000000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
			};

			vref_reg: vrefddr {
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
			};

			vgen1_reg: vgen1 {
				regulator-min-microvolt = <800000>;
				regulator-max-microvolt = <1550000>;
			};

			vgen2_reg: vgen2 {
				regulator-min-microvolt = <800000>;
				regulator-max-microvolt = <1550000>;
			};

			vgen3_reg: vgen3 {
				regulator-min-microvolt = <1800000>;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
			};

			vgen4_reg: vgen4 {
				regulator-min-microvolt = <1800000>;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-always-on;
			};

			vgen5_reg: vgen5 {
				regulator-min-microvolt = <1800000>;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-always-on;
			};

			vgen6_reg: vgen6 {
				regulator-min-microvolt = <1800000>;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-always-on;
			};
		};
	};
};

&i2c3 {
	clock-frequency = <100000>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c3>;
	status = "okay";

	ov2659: camera@30 {
		compatible = "ovti,ov2659";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_ov2659>;
		clocks = <&clks IMX6QDL_CLK_CKO>;
		clock-names = "xvclk";
		reg = <0x30>;
		powerdown-gpios = <&gpio7 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		reset-gpios = <&gpio1 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		status = "okay";

		port {
			ov2659_to_ipu1_csi0_mux: endpoint {
				remote-endpoint = <&ipu1_csi0_mux_from_parallel_sensor>;
				link-frequencies = /bits/ 64 <70000000>;
				bus-width = <8>;
				hsync-active = <1>;
				vsync-active = <1>;
			};
		};
	};
};

&iomuxc {
	pinctrl_ecspi1: ecspi1grp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_EIM_D16__ECSPI1_SCLK		0x100b1
			MX6QDL_PAD_EIM_D18__ECSPI1_MOSI		0x100b1
			MX6QDL_PAD_EIM_D17__ECSPI1_MISO		0x100b1
		>;
	};

	pinctrl_ecspi1_gpio: ecspi1grpgpiogrp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_KEY_ROW1__GPIO4_IO09		0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_ENET_RXD0__GPIO1_IO27	0x1b0b0
		>;
	};

	pinctrl_enet: enetgrp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_ENET_MDIO__ENET_MDIO		0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_ENET_MDC__ENET_MDC		0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_RGMII_TXC__RGMII_TXC		0x1b030
			MX6QDL_PAD_RGMII_TD0__RGMII_TD0		0x1b030
			MX6QDL_PAD_RGMII_TD1__RGMII_TD1		0x1b030
			MX6QDL_PAD_RGMII_TD2__RGMII_TD2		0x1b030
			MX6QDL_PAD_RGMII_TD3__RGMII_TD3		0x1b030
			MX6QDL_PAD_RGMII_TX_CTL__RGMII_TX_CTL	0x1b030
			MX6QDL_PAD_ENET_REF_CLK__ENET_TX_CLK	0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_RGMII_RXC__RGMII_RXC		0x1b030
			MX6QDL_PAD_RGMII_RD0__RGMII_RD0		0x1b030
			MX6QDL_PAD_RGMII_RD1__RGMII_RD1		0x1b030
			MX6QDL_PAD_RGMII_RD2__RGMII_RD2		0x1b030
			MX6QDL_PAD_RGMII_RD3__RGMII_RD3		0x1b030
			MX6QDL_PAD_RGMII_RX_CTL__RGMII_RX_CTL	0x1b030
			MX6QDL_PAD_KEY_COL2__GPIO4_IO10         0x1b0b0
		>;
	};

	pinctrl_hdmi_cec: hdmicecgrp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_EIM_A25__HDMI_TX_CEC_LINE	0x1f8b0
		>;
	};

	pinctrl_i2c2: i2c2grp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_EIM_EB2__I2C2_SCL		0x4001b8b1
			MX6QDL_PAD_KEY_ROW3__I2C2_SDA		0x4001b8b1
		>;
	};

	pinctrl_i2c3: i2c3grp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_GPIO_5__I2C3_SCL		0x4001b8b1
			MX6QDL_PAD_GPIO_6__I2C3_SDA		0x4001b8b1
		>;
	};

	pinctrl_ipu1_csi0: ipu1csi0grp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_CSI0_DAT12__IPU1_CSI0_DATA12    0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_CSI0_DAT13__IPU1_CSI0_DATA13    0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_CSI0_DAT14__IPU1_CSI0_DATA14    0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_CSI0_DAT15__IPU1_CSI0_DATA15    0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_CSI0_DAT16__IPU1_CSI0_DATA16    0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_CSI0_DAT17__IPU1_CSI0_DATA17    0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_CSI0_DAT18__IPU1_CSI0_DATA18    0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_CSI0_DAT19__IPU1_CSI0_DATA19    0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_CSI0_PIXCLK__IPU1_CSI0_PIXCLK   0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_CSI0_MCLK__IPU1_CSI0_HSYNC      0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_CSI0_VSYNC__IPU1_CSI0_VSYNC     0x1b0b0
		>;
	};

	pinctrl_ov2659: ov2659grp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_GPIO_16__GPIO7_IO11		0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_GPIO_7__GPIO1_IO07		0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_GPIO_0__CCM_CLKO1		0x130b0
		>;
	};

	pinctrl_uart4: uart4grp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_KEY_COL0__UART4_TX_DATA	0x1b0b1
			MX6QDL_PAD_KEY_ROW0__UART4_RX_DATA	0x1b0b1
		>;
	};

	pinctrl_usbotg: usbotggrp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_ENET_RX_ER__USB_OTG_ID	0x17059
		>;
	};

	pinctrl_usdhc1: usdhc1grp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_SD1_CMD__SD1_CMD		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD1_CLK__SD1_CLK		0x10059
			MX6QDL_PAD_SD1_DAT0__SD1_DATA0		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD1_DAT1__SD1_DATA1		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD1_DAT2__SD1_DATA2		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD1_DAT3__SD1_DATA3		0x17059
		>;
	};

	pinctrl_usdhc1_gpio: usdhc1grpgpiogrp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_ENET_TX_EN__GPIO1_IO28	0x1b0b0
		>;
	};

	pinctrl_usdhc2: usdhc2grp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_SD2_CMD__SD2_CMD		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD2_CLK__SD2_CLK		0x10059
			MX6QDL_PAD_SD2_DAT0__SD2_DATA0		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD2_DAT1__SD2_DATA1		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD2_DAT2__SD2_DATA2		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD2_DAT3__SD2_DATA3		0x17059
		>;
	};

	pinctrl_usdhc2_gpio: usdhc2grpgpiogrp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_NANDF_D0__GPIO2_IO00		0x1b0b0
			MX6QDL_PAD_NANDF_D1__GPIO2_IO01		0x1b0b0
		>;
	};

	pinctrl_usdhc3: usdhc3grp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_SD3_CMD__SD3_CMD		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD3_CLK__SD3_CLK		0x10059
			MX6QDL_PAD_SD3_DAT0__SD3_DATA0		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD3_DAT1__SD3_DATA1		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD3_DAT2__SD3_DATA2		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD3_DAT3__SD3_DATA3		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD3_DAT4__SD3_DATA4		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD3_DAT5__SD3_DATA5		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD3_DAT6__SD3_DATA6		0x17059
			MX6QDL_PAD_SD3_DAT7__SD3_DATA7		0x17059
		>;
	};

	pinctrl_wdog: wdoggrp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_GPIO_1__WDOG2_B		0x1b0b0
		>;
	};

	pinctrl_gpio_leds: gpioledsgrp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_KEY_COL1__GPIO4_IO08 0x1b0b0
		>;
	};
};

&uart4 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_uart4>;
	status = "okay";
};

&usbh1 {
	vbus-supply = <&reg_usb_h1_vbus>;
	status = "okay";
};

&usbotg {
	vbus-supply = <&reg_usb_otg_vbus>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usbotg>;
	disable-over-current;
	status = "okay";
};

&usdhc1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1>, <&pinctrl_usdhc1_gpio>;
	bus-width = <4>;
	cd-gpios = <&gpio1 28 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	status = "okay";
};

&usdhc2 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2>, <&pinctrl_usdhc2_gpio>;
	bus-width = <4>;
	cd-gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	wp-gpios = <&gpio2 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	status = "disabled";
};

&usdhc3 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc3>;
	bus-width = <8>;
	non-removable;
	no-1-8-v;
	status = "okay";
};

&wdog1 {
	status = "disabled";
};

&wdog2 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_wdog>;
	fsl,ext-reset-output;
	status = "okay";
};
