// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ OR MIT
//
// Copyright 2017 NXP

#include "imx6qdl-pico.dtsi"

/ {
	leds {
		compatible = "gpio-leds";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_gpio_leds>;

		led {
			label = "gpio-led";
			gpios = <&gpio5 31 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

};

&i2c1 {
	mpl3115@60 {
		compatible = "fsl,mpl3115";
		reg = <0x60>;
	};
};

&i2c2 {
	io-expander@25 {
		compatible = "nxp,pca9554";
		reg = <0x25>;
		gpio-controller;
		#gpio-cells = <2>;
		#interrupt-cells = <2>;
	};

};

&iomuxc {
	pinctrl_gpio_leds: gpioledsgrp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_CSI0_DAT13__GPIO5_IO31	0x1b0b0
		>;
	};
};
