// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
/*
 * Copyright 2013 Sascha Hauer, Pengutronix
 * Copyright 2013-2017 Markus Niebel <Markus.Niebel@tq-group.com>
 */

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>

&i2c3 {
	pinctrl-names = "default", "gpio";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c3>;
	pinctrl-1 = <&pinctrl_i2c3_recovery>;
	scl-gpios = <&gpio1 5 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_OPEN_DRAIN)>;
	sda-gpios = <&gpio1 6 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_OPEN_DRAIN)>;
	clock-frequency = <100000>;
	status = "okay";

	pmic: pmic@8 {
		compatible = "fsl,pfuze100";
		reg = <0x08>;
	};

	sensor@48 {
		compatible = "national,lm75";
		reg = <0x48>;
		vs-supply = <&reg_3p3v>;
	};

	eeprom@50 {
		compatible = "st,24c64", "atmel,24c64";
		reg = <0x50>;
		pagesize = <32>;
		vcc-supply = <&reg_3p3v>;
	};
};
