* Freescale i.MX PATA Controller

Required properties:
- compatible: "fsl,imx27-pata"
- reg: Address range of the PATA Controller
- interrupts: The interrupt of the PATA Controller
- clocks: the clocks for the PATA Controller

Example:

	pata: pata@83fe0000 {
		compatible = "fsl,imx51-pata", "fsl,imx27-pata";
		reg = <0x83fe0000 0x4000>;
		interrupts = <70>;
		clocks = <&clks 161>;
	};
