.. include:: ../../disclaimer-zh_CN.rst

:Original: Documentation/arch/parisc/registers.rst

:翻译:

 司延腾 Yanteng Si <siyanteng@loongson.cn>

.. _cn_parisc_registers:

=========================
Linux/PA-RISC的寄存器用法
=========================

[ 用星号表示目前尚未实现的计划用途。 ]

ABI约定的通用寄存器
===================

控制寄存器
----------

============================    =================================
CR 0 (恢复计数器)               用于ptrace
CR 1-CR 7(无定义)               未使用
CR 8 (Protection ID)            每进程值*
CR 9, 12, 13 (PIDS)             未使用
CR10 (CCR)                      FPU延迟保存*
CR11                            按照ABI的规定（SAR）
CR14 (中断向量)                 初始化为 fault_vector
CR15 (EIEM)                     所有位初始化为1*
CR16 (间隔计时器)               读取周期数/写入开始时间间隔计时器
CR17-CR22                       中断参数
CR19                            中断指令寄存器
CR20                            中断空间寄存器
CR21                            中断偏移量寄存器
CR22                            中断 PSW
CR23 (EIRR)                     读取未决中断/写入清除位
CR24 (TR 0)                     内核空间页目录指针
CR25 (TR 1)                     用户空间页目录指针
CR26 (TR 2)                     不使用
CR27 (TR 3)                     线程描述符指针
CR28 (TR 4)                     不使用
CR29 (TR 5)                     不使用
CR30 (TR 6)                     当前 / 0
CR31 (TR 7)                     临时寄存器，在不同地方使用
============================    =================================

空间寄存器（内核模式）
----------------------

========                        ==============================
SR0                             临时空间寄存器
SR4-SR7                         设置为0
SR1                             临时空间寄存器
SR2                             内核不应该破坏它
SR3                             用于用户空间访问（当前进程）
========                        ==============================

空间寄存器（用户模式）
----------------------

========                        ============================
SR0                             临时空间寄存器
SR1                             临时空间寄存器
SR2                             保存Linux gateway page的空间
SR3                             在内核中保存用户地址空间的值
SR4-SR7                         定义了用户/内核的短地址空间
========                        ============================


处理器状态字
------------

======================          ================================================
W （64位地址）                  0
E （小尾端）                    0
S （安全间隔计时器）            0
T （产生分支陷阱）              0
H （高特权级陷阱）              0
L （低特权级陷阱）              0
N （撤销下一条指令）            被C代码使用
X （数据存储中断禁用）          0
B （产生分支）                  被C代码使用
C （代码地址转译）              1, 在执行实模式代码时为0
V （除法步长校正）              被C代码使用
M （HPMC 掩码）                 0, 在执行HPMC操作*时为1
C/B （进/借 位）                被C代码使用
O （有序引用）                  1*
F （性能监视器）                0
R （回收计数器陷阱）            0
Q （收集中断状态）              1 （在rfi之前的代码中为0）
P （保护标识符）                1*
D （数据地址转译）              1, 在执行实模式代码时为0
I （外部中断掩码）              由cli()/sti()宏使用。
======================          ================================================

“隐形”寄存器（影子寄存器）
---------------------------

=============                   ===================
PSW W 默认值                    0
PSW E 默认值                    0
影子寄存器                      被中断处理代码使用
TOC启用位                       1
=============                   ===================

----------------------------------------------------------

PA-RISC架构定义了7个寄存器作为“影子寄存器”。这些寄存器在
RETURN FROM INTERRUPTION AND RESTORE指令中使用，通过消
除中断处理程序中对一般寄存器（GR）的保存和恢复的需要来减
少状态保存和恢复时间。影子寄存器是GRs 1, 8, 9, 16, 17,
24和25。

-------------------------------------------------------------------------

寄存器使用说明，最初由John Marvin提供，并由Randolph Chung提供一些补充说明。

对于通用寄存器:

r1,r2,r19-r26,r28,r29 & r31可以在不保存它们的情况下被使用。当然，如果你
关心它们，在调用另一个程序之前，你也需要保存它们。上面的一些寄存器确实
有特殊的含义，你应该注意一下:

    r1:
       addil指令是硬性规定将其结果放在r1中，所以如果你使用这条指令要
       注意这点。

    r2:
       这就是返回指针。一般来说，你不想使用它，因为你需要这个指针来返
       回给你的调用者。然而，它与这组寄存器组合在一起，因为调用者不能
       依赖你返回时的值是相同的，也就是说，你可以将r2复制到另一个寄存
       器，并在作废r2后通过该寄存器返回，这应该不会给调用程序带来问题。

    r19-r22:
       这些通常被认为是临时寄存器。
       请注意，在64位中它们是arg7-arg4。

    r23-r26:
       这些是arg3-arg0，也就是说，如果你不再关心传入的值，你可以使用
       它们。

    r28,r29:
       这俩是ret0和ret1。它们是你传入返回值的地方。r28是主返回值。当返回
       小结构体时，r29也可以用来将数据传回给调用程序。

    r30:
       栈指针

    r31:
       ble指令将返回指针放在这里。


    r3-r18,r27,r30需要被保存和恢复。r3-r18只是一般用途的寄存器。
    r27是数据指针，用来使对全局变量的引用更容易。r30是栈指针。
