// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
//
// Copyright (C) 2015-2018 Y Soft Corporation, a.s.

/dts-v1/;

#include "imx6dl.dtsi"
#include "imx6dl-yapp4-common.dtsi"

/ {
	model = "Y Soft IOTA Hydra i.MX6DualLite board";
	compatible = "ysoft,imx6dl-yapp4-hydra", "fsl,imx6dl";

	memory@10000000 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x10000000 0x80000000>;
	};
};

&gpio_oled {
	status = "okay";
};

&hdmi {
	status = "okay";
};

&leds {
	status = "okay";
};

&oled_1305 {
	status = "okay";
};

&oled_1309 {
	status = "okay";
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&reg_pcie {
	status = "okay";
};

&touchkeys {
	status = "okay";
};

&usdhc3 {
	status = "okay";
};
