.. SPDX-License-Identifier: GFDL-1.1-no-invariants-or-later

******************
Frontend bandwidth
******************

.. c:type:: fe_bandwidth

.. flat-table:: enum fe_bandwidth
    :header-rows:  1
    :stub-columns: 0


    -  .. row 1

       -  ID

       -  Description

    -  .. row 2

       -  .. _BANDWIDTH-AUTO:

	  ``BANDWIDTH_AUTO``

       -  Autodetect bandwidth (if supported)

    -  .. row 3

       -  .. _BANDWIDTH-1-712-MHZ:

	  ``BANDWIDTH_1_712_MHZ``

       -  1.712 MHz

    -  .. row 4

       -  .. _BANDWIDTH-5-MHZ:

	  ``BANDWIDTH_5_MHZ``

       -  5 MHz

    -  .. row 5

       -  .. _BANDWIDTH-6-MHZ:

	  ``BANDWIDTH_6_MHZ``

       -  6 MHz

    -  .. row 6

       -  .. _BANDWIDTH-7-MHZ:

	  ``BANDWIDTH_7_MHZ``

       -  7 MHz

    -  .. row 7

       -  .. _BANDWIDTH-8-MHZ:

	  ``BANDWIDTH_8_MHZ``

       -  8 MHz

    -  .. row 8

       -  .. _BANDWIDTH-10-MHZ:

	  ``BANDWIDTH_10_MHZ``

       -  10 MHz
